Ogłoszenie nr 540056602-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Łomża:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 526494-N-2020   
**Data:** 24/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Krajowy numer identyfikacyjny 92706200000000, ul. Podgórze, ul. Łomżyńska  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 217 82 23, e-mail bppodgorze@wp.pl, faks 86 217 82 23.   
Adres strony internetowej (url): www.bpglomza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** II.1)   
**W ogłoszeniu jest:** 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3) „- na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części : CZĘŚĆ I . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego na parterze . W zakres robót wchodzi między innymi: 1.) Wykonanie nowego budynku o powierzchni zabudowy 105,63m2 wykonanie konstrukcji parteru i piętra wykonanie dachu z pokryciem ,osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie ocieplenia elewacji budynku nowego wraz z wyprawą elewacyjną , 2) Wykonanie kompletnej instalacji wod- kan , c. o, instalacji elektrycznej, odgromowej i niskoprądowych w poziomie parteru i piętra nowej części 3) Wykonanie niezbędnych przebudów przyłączy gazowego, sanitarnego, wodociągowego; 4)..Budowa zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 5).budowa hydrantu 6) W części istniejącej w poziomie parteru wykonanie niezbędnej przebudowy fragmentu stropu w celu lokalizacji klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych łazienki dla niepełnosprawnych i męskiej z wykończeniem okładzin ściennych i podłogowych . 7) Wykonanie w nowej części na parterze i piętrze instalacji elektrycznej i niskoprądowej , instalacji wod-kan z wyposażeniem łazienek ,instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni gazowej i budowa komina oraz przewodów wentylacyjnych w budynku. 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; CZĘŚĆ II . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie robót wykończeniowych na parterze o w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu budynku istniejącego. W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie tynków ścian, podłoży ,posadzek na parterze i piętrze w cz. istniejącej budynku biblioteki 2) Wykonanie ścianek działowych w części adoptowanego poddasza. 3) Wykonanie instalacji wod-kan , c. o, i wentylacji ;instalacji elektrycznej, i niskoprądowych w poziomie parteru i w części adoptowanego poddasza istniejącego budynku.. 4) Wykonanie elewacji na istniejącym budynku   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3) „- na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części : CZĘŚĆ I . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego na parterze . W zakres robót wchodzi między innymi: 1.) Wykonanie nowego budynku o powierzchni zabudowy 105,63m2 wykonanie konstrukcji parteru i piętra wykonanie dachu z pokryciem ,osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie ocieplenia elewacji budynku nowego wraz z wyprawą elewacyjną , 2) Wykonanie kompletnej instalacji wod- kan , c. o, instalacji elektrycznej, odgromowej i niskoprądowych w poziomie parteru i piętra nowej części 3) Wykonanie niezbędnych przebudów przyłączy gazowego, sanitarnego, wodociągowego; 4)..Budowa zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 5).budowa hydrantu 6) W części istniejącej w poziomie parteru wykonanie niezbędnej przebudowy fragmentu stropu w celu lokalizacji klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych łazienki dla niepełnosprawnych i męskiej z wykończeniem okładzin ściennych i podłogowych . 7) Wykonanie w nowej części na parterze i piętrze instalacji elektrycznej i niskoprądowej , instalacji wod-kan z wyposażeniem łazienek ,instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni gazowej i budowa komina oraz przewodów wentylacyjnych w budynku. 8)wykonanie ocieplenia stropu nad I piętrem wełną gr 25 cm z obudową płytami z karton-gipsu ogniochronnego gr 12,5mm szpachlowaniem i malowaniem sufitu 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; CZĘŚĆ II . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie robót wykończeniowych na parterze o w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu budynku istniejącego. W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie tynków ścian, podłoży ,posadzek na parterze i piętrze w cz. istniejącej budynku biblioteki 2) Wykonanie ścianek działowych w części adoptowanego poddasza. 3) Wykonanie instalacji wod-kan , c. o, i wentylacji ;instalacji elektrycznej, i niskoprądowych w poziomie parteru i w części adoptowanego poddasza istniejącego budynku.. 4) Wykonanie elewacji na istniejącym budynku   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** IV.   
**Punkt:** 6.2)   
**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-04-07, godzina: 10:00,   
**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-04-14 godzina 10:00,